**INTERVENTO PRESSO LOCALI DI PASSO TORBELLA**

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

**Locale archivio**

disinfezione antiparassitaria

bonifica mediante rimozione tracce murine

disinfezione antibatterica

collocamento trappole a cattura per verificare l’eventuale presenza murina

**n. 4 successivi controlli** trappole

chiusura vie di passaggio roditori presso caldaia e retro mobile mediante posizionamento di retina e sigillante X-cluder

**Cavedio lato monte dx**

Derattizzazione mediante posizionamento di n. 2 erogatori di esca

**n. 4 successivi controlli** per verifica consumi esca

disinfestazione antiparassitaria

disinfezione antibatterica

rimozione guano e confinamento in appositi contenitori per lo smaltimento

trasporto guano a discarica

ripristino di n. 3 reti antivolatili (1,5 mt x1) (2mt x1) (3mt x1,5)

**Area esterna lato monte sx**

Sfalcio erba

Posizionamento n. 2 erogatori di esca

**n. 4 successivi controlli** per verifica consumi esca